**Elenco 1° semestre 2015 delle autorizzazioni rilasciate dal Responsabile del Settore Ambiente – Espropriazioni - Manutenzioni - Energia**

**per realizzazione e rifacimento marciapiedi, per sistemazione cavidotti elettrici e per rimozione parte di guard-rail**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMBIENTE – ESPROPRIAZIONI – MANUTENZIONI - ENERGIA** | **TIPOLOGIA ATTO**  | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA**  | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Il Responsabile del Settore ing.Guido Girasoli | Autorizzazione | 02/03/2015 prot. 2930 | Autorizzazione per rimozione parte di guard-rail | **[…]** **- A U T O R I Z Z A -**Il Sig. MARTELLA Stefano, alla rimozione della parte di guard-rail esistente su via Montecuccoli […], alle seguenti condizioni:* che la rimozione del guard-rail sia effettuata a cura e spese del richiedente;
* che prima di procedere alla rimozione il richiedente informi l’Ufficio che comunque sovrintenderà alle operazioni;
* […]
* che durante tutte le operazioni di rimozione dovrà essere garantita la sicurezza stradale mediante idonea segnaletica da concordare con il Comando di Polizia Municipale;
* che l’esecuzione dei lavori venga effettuata da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute;

[…] |  | Istanza del 17.7.2014, annotata la protocollo comunale il 21.7.2014 col n. 11394 |
| Il Responsabile del Settore  ing.Guido Girasoli | Autorizzazione | 03/03/2015 prot. 3038 | Autorizzazione per lavori di manutenzione marciapiede in piazza Castello | **[…]** **- A U T O R I Z Z A -**Il Sig. MINERVA Tommaso alla esecuzione dei richiesti lavori di manutenzione del marciapiede […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione in larghezza dei marciapiedi esistenti;
* che l'altezza massima del marciapiede, a lavori ultimati, non superi i 16 cm;
* che nella esecuzione dei lavori vengano utilizzati cordoni in pietra calcarea o cls e mattoni di cemento antisdrucciolo del tipo 16 dadi, 100 dadi, mille righe ecc.;
* che eventuali rampe di accesso vengano raccordate a "corda molle";
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  |  Istanza presentata in data 13/02/2015, ed acquisita al protocollo comunale al n. 220.;Relazione tecnica;pianta immobile e del marciapiede su cui intervenire;stralcio catastale  |
| Il Responsabile del Settore ing.Guido Girasoli | Autorizzazione | 03/03/2015 prot. 3044 | Autorizzazione per realizzazione marciapiede | [… ] - **A U T O R I Z Z A -**Il Sig. WRONA Giuseppe Martino alla realizzazione di un marciapiede […]in via […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il marciapiede sia realizzato sulla proprietà comunale, non invadendo la proprietà privata a confine con la strada;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  |  istanze acquisite al protocollo comunale al n. 7566 del 06.05.2011ed al n. 10121 del 30.06.2014;stralcio catastale  |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 18/3/2015 prot. n. 3959 | Autorizzazione per modifica di marciapiede e realizzazione di rampa per disabili | […] - **A U T O R I Z Z A -**La Sig. Morciano Maria Lucia alla modifica del marciapiede antistante il proprio locale commerciale sito in via O. Rosai per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili, alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che la rampa di accesso per disabili sia raccordata a "corda molle";
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza acquisita al protocollo comunale al n. 1319 del 28/01/2015, da parte del Geom. Gianluca Attanasio (A.G. n. 3810) , in qualità di tecnico incaricato dalla Sig.ra Morciano Maria Lucia […], con la quale chiede di essere autorizzato alla modifica dell'andamento del marciapiede antistante locale commerciale per realizzare rampa di accesso per disabili;DURC dell’impresa esecutrice;2 copie del progetto;2 copie della relazione tecnica con la documentazione fotografica;Comunicazione inizio lavori del 13.5.2015, con allegato DURC del 10.2.2015 Impresa Ruberto Adolfo  |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 25/03/2015 prot. 4330 | Autorizzazione per chiusura passo carraio e realizzazione marciapiede | […] - **A U T O R I Z Z A -**Il Signor TARANTINO Mario alla chiusura del passo carraio esistente con realizzazione di un marciapiede, all’apertura di un nuovo passo carraio, il tutto antistante l'immobile […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il passo carraio sia del tipo a “corde molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza del 24.3.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 4302 del 24/03/2015Planimetria dell’intervento |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 25/03/2015 prot. 4332 | Autorizzazione per la realizzazione di un marciapiede | […] - **A U T O R I Z Z A -**La Sig.ra SCIURTI Antonia alla realizzazione di un marciapiede antistante l'immobile [….], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che eventuali rampe di accesso vengano raccordate a "corda molle";
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;
 |  | Istanza acquisita al protocollo comunale al n.1493 del 02/02/2015;Planimetria con indicato il marciapiede da realizzare;Relazione tecnica a firma del geom. Giuseppe Cazzato |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 04/05/2015  | Sistemazione Cavidotti elettrici. | […] AUTORIZZAL’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate:**1**)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonché incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n° 494/96 e ss. mm. ii. restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo.Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno **10 giorni prima**, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile;**2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato** quanto segue:* I lavori dovranno essere eseguiti da ditta specializzata nel settore elettrico e regolarmente iscritta alla camera di Commercio;
* Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale;
* Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale;
* Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante;

|  |
| --- |
| La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.  |

 […] |  | Istanza del legale rappresentante della società “Trattoria da Iolanda di Maurizio e Cinzia Giaccari S.N.C., acquisita al protocollo comunale al n.6204 del 26.4.2015;Elaborato grafico 01 a firma dell’arch. Giuseppe Bortone (Stato dei luoghi – Soluzione progettuale – Planimetria – Documentazione fotografica);Elaborato grafico 02 a firma dell’Architetto Giuseppe Bortone (Relazione tecnica svolgimento dei lavori, planimetria segnaletica di sicurezza)Nota prot. n.9546 del 19.6.2015 a firma dell’ing. Guido Girasoli indirizzata all’ANAS Lecce per richiesta emanazione ordinanza;DURC del 18.6.2014 impresa F.D. Elettrica di Ferramosca Daniele;Visura ordinaria dell’impresa F.D. Elettrica di Ferramosca Daniele, rilasciata dalla CCIAA di Lecce;Nota prot. 11875 del 27.7.2015 a firma dell’ing. Guido Girasoli indirizzata al Comando di Polizia Locale di trasmissione nulla – osta ANAS S.p.a |
| Il Responsabile del Settore Ing.Guido Girasoli | Autorizzazione | 05/05/2015 prot.6508  | Autorizzazione per rifacimento marciapiede | […] * **A U T O R I Z Z A -**

Il Sig.GIANNUZZI Michele Ermino, al rifacimento del marciapiede antistante il […] fabbricato sito […] alla via […] angolo via […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il passo carraio se esistente sia del tipo a “corde molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza del 27.4.2015, acquisita al protocollo comunale al n.6105 del 27/04/2015, |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 07/05/2015 prot. 6611 | Autorizzazione per la realizzazione di marciapiede | […]  - **A U T O R I Z Z A -** Il Signor SCIURTI Alessandro alla realizzazione di un marciapiede antistante l’immobile […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il passo carraio sia del tipo a “corde molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza del 29/04/2015 consegnata all’Ufficio Protocollo il 30.3.2015,, da parte dell’ ing. Morciano Andrea in nome e per conto del signor Sciurti Alessandro;Documentazione fotografica;Planimetria;Copia SCIA |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 20/5/2015  | Autorizzazione per rifacimento marciapiede | […]* **[…] A U T O R I Z Z A -**

La Sig.BAGLIVO Stefania, al rifacimento del marciapiede [...] in […] via […] angolo via […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura si riutilizzata quella esistente, la pavimentazione sia realizzata con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il passo carraio se esistente sia del tipo a “corde molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza del 14.5.2015 presentata in data 14/05/2015, annotata al protocollo comunale il 18.5.2015 al n. 0007442 |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 20/05/2015  | Autorizzazione per rifacimento marciapiede | […]* **A U T O R I Z Z A -**

La signora INDINO Francesca al rifacimento del marciapiede antistante l’immobile […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che il passo carraio sia del tipo a “corde molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;

[…] |  | Istanza del 19/05/2015, da parte dell’ ing. Morciano Andrea in nome e per conto del signora INDINO Francesca;Documentazione fotografica;Planimetria;Stralcio SCIA |
| Il Responsabile del Settore Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 26/6/2015 | Autorizzazione per modifica marciapiede | * […] **A U T O R I Z Z A -**

Il signor […] alla modifica del marciapiede antistante l’immobile […], alle seguenti condizioni:* che siano rispettate le dimensione dei marciapiedi esistenti sia in larghezza che in altezza per il tratto di marciapiede orizzontale, mentre sia rispettata la larghezza per le rampe;
* che la cordonatura e la pavimentazione siano realizzate con materiali in tutto simili a quelli già utilizzati negli altri marciapiedi esistenti lungo la strada;
* che in prossimità dei passi carrai i raccordi con i marciapiedi eventualmente esistenti o da realizzare dovranno avvenire senza soluzione di continuità con andamento a “corda molle”;
* che i lavori siano eseguiti da ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
* che sia comunicato all’U.T.C. Settore Ambiente, l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due mesi dalla data della presente;
* di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale in merito alle spese sostenute per la realizzazione dell’opera;
 |  | Istanza del 22/06/2015, annotata il 16/7/2015 al n.11311 ;Relazione tecnica;Disegni di progetto;Copia verbale a.i. |